**Техническа спецификация по процедура с Публична покана с предмет:**

***Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Вакуум хомогенизираща и диспергираща машина - 1 бр.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на актива** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики** |
| **1.** | **Вакуум хомогенизираща и диспергираща машина** | **1 бр.** | * **Полезен обем 500 л,** * **Външна и вътрешна рециркулация (кратък кръг за зарядки от 15 л),** * **Система ротор-статор с честотен регулатор,** * **Температурен контрол на фазите на загряване и охлаждане вграден и визуализиран на операторския дисплей** * **Функция на хомогенизатора като помпа** * **Двойно механично уплътнение на хомогенизатора** * **Електро-пневматични вентили с контролирано отваряне на ъгъла,** * **Бъркалка с възможност за реверс (смяна на посоката),** * **Операторски панел с тъч-скрийн** |

***Важно! В случай, че в документацията има информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, производител или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, следва да се счита, че се приемат и еквиваленти.***