**ДО**

**КАМКО ЕООД**

**гр. Пловдив**

**бул. Цариградско шосе, номер 112**

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

***Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА:***

***Обособена позиция № 1: Вакуум хомогенизираща и диспергираща машина - 1 бр.***

***Обособена позиция № 2: Автоматична система за зареждане, позициониране, фиксиране, пълнене и завиване на флакони и буркани за козметични емулсии - 1 бр.***

***Обособена позиция № 3: Роботизирана система за депалетизиране, поставяне в кашони и палетизиране на флакони с козметични продукти – 1 бр.***

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

***Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА:***

***Обособена позиция № 1: Вакуум хомогенизираща и диспергираща машина - 1 бр.***

***Обособена позиция № 2: Автоматична система за зареждане, позициониране, фиксиране, пълнене и завиване на флакони и буркани за козметични емулсии - 1 бр.***

***Обособена позиция № 3: Роботизирана система за депалетизиране, поставяне в кашони и палетизиране на флакони с козметични продукти – 1 бр.***

(наименование на предмета на процедурата)

Офертата се отнася до Обособена позиция № 2: Автоматична система за зареждане, позициониране, фиксиране, пълнене и завиване на флакони и буркани за козметични емулсии - 1 бр.

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеца,*считано от датата на извършено авансово плащане по подписан договор с избрания изпълнител, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на проект № BG16RFPR001-1.003-0216-C01 или 27.02.2026 г.*

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **КАМКО ЕООД** | **Предложение на кандидата**  *Марка/модел/производител/технически характеристики* | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:  ***Автоматична система за зареждане, позициониране, фиксиране, пълнене и завиване на флакони и буркани за козметични емулсии - 1 брой***  **Минимални технически и функционални характеристики:**   * Вискозитет на емулсиите – от вода до крем * Система за водене на свободно стоящи и несвободно стоящи флакони * Система за ориентиране и завиване на капачки * Дозиране с мин. два цилиндъра – един от 10 до 80 мл и един от 70 до 500 мл * Макс механична скорост 2400 цикъла/час * Диапазон на диаметри на флаконите – от 20 до 100 мм * Потапяща дюза с ход от 160 мм * Брой на държачите за флакони – 60 бр. * Система за въртене на флакона под станцията на дозиране;   ***Допълнителни технически параметри, които се оценяват в Методика за оценка:***   * Шест канално, подвижно пълнене, следващо движението на флаконите, със серво-мотори * Минимална производителност от 60 бр./мин * Наличие две мобилни сменяеми дозиращи системи, оборудвани с минимум пет комплекта дозиращи игли с различни диаметри * Регулируеми държачи с възможност за обхващане на флакони с диаметри 20 до 100 мм и височини 30 до 250 мм * Системи с камери и по два робота тип spider за автоматично поставяне на капачки и на флаконите в държачи * Системи за сортиране от насипно състояние на капачки и флакони * Вибро-система за автоматично ориентиране и поставяне на набивна под-капачка * Три-канална подвижна завиваща система за винтови над-капачки с фунция за предпазване от нараняване на флакони и капачки * Система с три улея за подаване на помпи и тригер-помпи към станции завиване * Клампов конвейр и роторна етикетираща станция за маркиране и етикетиране на флакони   *Важно! В случай, че в документацията има информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, производител или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, следва да се счита, че се приемат и еквиваленти.* |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:  1. Изискуем гаранционен срок – кандидатът трябва да е в състояние да предостави минимум 12 месеца гаранционна поддръжка на активите, описани в т. ІІ.1.2 от Публичната покана след подписване на финален приемо-предавателен протокол. Гаранционните условия са уредени в договора за изпълнение.  2. Време за реакция при проблем (констатиране на възникнала повреда) - в часове, считано от подаден сигнал за възникналата повреда.  \*Времето за реакция при повреда с посещение на техник не може да бъде по-кратко от 2 часа или по-дълго от 72 часа. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):  *Оборудването следва да бъде придружено от:*  1*.*Ръководство за експлоатация на оборудването или еквивалентен документ – на хартиен или електронен носител  2. Технически паспорт на оборудването или еквивалентен документ – на хартиен или електронен носител.  *Документацията е допустимо да бъде представена на български и/или на английски език.* |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  *Не е приложимо* |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация :  Разходите за обучение на персонала на Възложителя за работа с оборудването следва да са за сметка на Изпълнителя. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо)**.**  *Не е приложимо* |  |  |
| Други: *Не е приложимо* |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Стойностите по договора за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването, се плащат в лева или евро по банков път, както следва:

* Авансово плащане в размер на 40 (четиридесет) % от стойността на договора, платимо в срок до 7 дни, след подписване на договора;
* Първо Междинно плащане, в размер на 20 (двадесет) % от стойността на оборудването, платимо в срок до 7 дни след получаване на писмено уведомление, че отделните модули на оборудването са сглобени (асемблиране на актива);
* Второ Междинно плащане, в размер на 25 (двадесет и пет) % от стойността на оборудването, платимо в срок до 7 дни след след получаване на писмен документ, че оборудването е преминало успешно FAT (Factory Acceptance Test) и е готово за експедиция.
* Балансово плащане, в размер на 15 (петнадесет) % от стойността на оборудването, платимо в срок до 7 дни от подписване на приемо-предавателен протокол по образец на финансиращата програма за доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването на територията на Възложителя и след издаване на фактура от страна на Изпълнителя.

Всички плащания ще се извършват с представяне на фактура, в която да бъде упоменат текста „Разход в изпълнение на проект № BG16RFPR001-1.003-0216“

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)